|  |
| --- |
| 附件1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **吉林省居家适老化改造产品“焕新”补贴建议目录** | | | | 类别 | 产品类别 | 功能简介 | | 一、地面和门改造 | 1.地面防滑产品 | 根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防滑贴、防滑垫等产品，避免老年人滑倒，提高安全性。 | | 2.下压式门把手 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力稳定性，方便老年人开门。 | | 3.门铃 | 供听力视力障碍老年人使用，包括闪光振动门铃、呼叫门铃等。 | | 4.可双向开启的门 | 老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。 | | 5.斜坡辅具 | 对于不易消除的高差可选择斜坡辅具，实现高差的平稳过渡。 | | 二、卧室改造 | 6.护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作的居家智能养护床，能够辅助喂食、处理排泄物等。 | | 7.床边护栏或抓者杆 | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。 | | 8.防压疮床垫 | 避免长期卧床的老年人发生严重压疮功能的护理床垫或智能床垫。 | | 三、如厕洗浴设备改造 | 9.扶手等支撑装置 | 辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括高低处和过道扶手和抓杆类产品。 | | 10.坐便器 | 蹲便器改坐便器或者配置马桶增高器、移动马桶、适老分体智能坐便盖、智能马桶、便盆、接尿器等。 | | 11.洗浴装置 | 更换浴帘、浴杆、配置恒温花洒，增加淋浴空间，必要时配置洗澡床，方便照护人员辅助老年人洗浴。 | | 12.淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。 | | 四、厨房设备改造 | 13.适老可升降灶台 | 降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。 | | 14.适老升降吊柜 | 在吊柜下方配置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品。 | | 15.炉灶自动熄火保护装置 | 在火焰意外熄灭时，自动切断燃气供应，防止漏气，减少安全隐患。 | | 五、物理环境改造 | 16.自动感应灯具 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 | | 17.电源插座及开关改造 | 配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。 | |  | 18.防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | | 19.适老家具 | 比如换鞋凳、适老椅、床头柜、床边桌、餐桌、电动升降晾衣架、辅助起坐垫或沙发等。 | | 六、智能辅助产品 | 20.手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐、助起坐垫等。 | | 21.轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。包括安全步态训练车、助老外骨骼机器人、四肢联动康复训练仪、下肢助行机器人等。 | | 22.助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。 | | 23.健康监测产品 | 配备毫米波雷达睡眠监测仪，理疗电烤灯、实时心电监护系统、多参数监护仪等。 | | 24.防走失装置 | 用于监测认知障碍(失智)老年人或者其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。 | | 25.环境监控设备 | 安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、跌倒(坠床)监测雷达、生命体征监测雷达、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄漏/溢水报警器等。 | |